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	ООО «Эйч Энерджи»
+7 495 777 16 16
energy-h.ru 
info@energy-h.ru
	Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге
Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58
Адрес филиала: 620137, г. Екатеринбург, ул. Бархотская, 1

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОЛОНКОВЫЙ ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА LTB-110H1

	Наименование организации Заказчика
	

	Контактное лицо (Ф.И.О.)
	

	Телефон/Факс
	

	Дата заполнения
	

	Наименование проекта
	

	Количество выключателей 
	

	Номер бюджетного предложения
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 52565-2006
	Номинальное напряжение:
	110 кВ

	Номинальный ток:
	☐ до 2000 А
	☐ 2500 А
	☐ 3150 А

	Номинальный ток отключения:
	40 кА
	


Границы диапазона температур окружающего воздуха, °C
	Мин:
	☐-45
	☐-50

	Макс:
	☐+40
	☐ другое: ……………….


Материал изоляторов (удельная длина пути утечки)
	☐ фарфор	
(3,1 см/кВ)
	☐ полимер
(3,1 см/кВ)
	
	
	
	


Высота установки над уровнем моря, м
	☐ до 1000
(стандарт)
	☐ другое: ………………


Сейсмостойкость (MSK-64)
	☐ до 9 баллов
(стандарт)
	☐ другое: ……………….


ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД ТИПА ПКД
Тип управления
	☐ трехполюсное
	☐ пополюсное*)


Напряжение постоянного тока цепей управления, В 
	☐ 220
(стандарт)
	☐ 110
(опция)


Напряжение цепей электродвигателя, В
	☐ =220/~230
(стандарт)
	☐ =110/~120
(опция)


















ВЫСОТА ОПОРНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ



	Для выключателей трехполюсного управления

	
	Опорная конструкция
	Высота опоры, мм

	☐	Безопорная (стандарт)

	-

	☐	Стандартной высоты, без консоли для ТТ

	2129

	☐	Стандартной высоты, с консолью для ТТ типа TG145N
	
2129

	Для выключателей пополюсного управления

	
	Опорная конструкция
	Высота опоры, мм

	☐	Стандартной высоты

	2383








НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
☐ Устройство для заправки
☐ Устройство учета остаточного коммутационного ресурса

Особые замечания:
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