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	ООО «Эйч Энерджи»
+7 495 777 16 16
energy-h.ru 
info@energy-h.ru
	Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге
Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58
Адрес филиала: 620137, г. Екатеринбург, ул. Бархотская, 1

	
OПРОСНЫЙ ЛИСТ №            НА ДВУХКОЛОНКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТИПА SDF


	Наименование организации Заказчика
	

	Контактное лицо (Ф.И.О.)
	

	Телефон/e-mail
	

	Дата заполнения
	

	Наименование проекта
	

	Количество разъединителей
	

	Номер бюджетного предложения или номер договора
	

	
[bookmark: _Hlk31894319]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 52726-2007

Номинальное напряжение: 110кВ ☐ 150кВ ☐ 220кВ  ☐               Климатическое исполнение: УХЛ1 (-60ºС ÷ + 40 ºС)
Наибольшее рабочее напряжение: 126кВ ☐  172кВ ☐    252кВ  ☐

Частота: 50Гц

	Номинальный ток, А 
	☐ 1600                     ☐ 2000                 ☐ 2500   
☐ Другое:

	Ток термической / электродинамической стойкости, кА
	☐   40 / 100
☐    50 / 125      
☐ Другое:

	Исполнение по числу полюсов, управляемых одним приводом
	☐  Однополюсный
	☐  Трехполюсный

	Варианты установки полюсов при трехполюсном исполнении
	☐ параллельная
☐ последовательная
☐ ступенчато-килевая

	Межполюсное расстояние для 3-х пол. группы, мм
	☐ 2000 (стандарт параллельной установки 110кВ) 
☐ 3600 (стандарт параллельной установки 220кВ)
☐ Другое:

	Удельная длина пути утечки опорных изоляторов, см/кВ, не менее 
	☐ 2,25
	☐ 2,5
	☐ 3,1

	Материал опорных изоляторов
	☐ полимер
	☐ фарфор

	Количество комплектов заземляющих ножей на разъединителе

	☐ Без ЗН
	☐ 1 ЗН
	☐ 2 ЗН









	Привод разъединителя
	☐ Эл/двигательный 
MD50
	☐ Ручной  
 HD80

	Длина вала привода разъединителя, мм 
(может быть обрезан по месту при монтаже)
	☐ 2000 (стандарт)
☐ Другое: 

	Привод заземлителя
	☐ Эл/двигательный 
MD50
	☐ Ручной  
 HD80

	Длина вала привода заземлителя, мм 
(может быть обрезан по месту при монтаже)
	☐ 2000 (стандарт)
☐ Другое:

	
Электродвигательный привод типа МD


	Напряжение цепей управления, В
	 ☐ =220 (стандарт)

	☐ =110

	Напряжение цепей электродвигателя, В
	☐ ~230 (стандарт)
	☐ =220
☐ ~110         ☐ =110

	Напряжение цепей освещения и обогрева, В
	☐ ~230 (стандарт)

	☐ =220
☐ ~110         ☐ =110

	Напряжение блокировочного магнита, В
	 ☐ =220 (стандарт)
	☐ =110

	Свободные вспомогательные контакты 
	☐ Стандарт:
(8НО+8НЗ)
	☐ С доп. блоком:
(16НО+16НЗ)

	
Ручной привод НD


	Напряжение цепей освещения и обогрева, В
	☐ ~230 (стандарт)

	☐ =220
☐ =110
☐ ~110

	Напряжение блокировочного магнита, В
	 ☐ =220 (стандарт)

	☐ =110

	Свободные вспомогательные контакты 
	☐ Стандарт:
(8НО+8НЗ)
	☐ С доп. блоком:
(16НО+16НЗ)

	
Опорные металлоконструкции и ШДУ


	Опорная металлоконструкция для разъединителя - поставщик Эйч Энерджи
	☐ да
	☐ нет

	

	Расположение приводов
	☐ на одном полюсе
	☐ на разных полюсах

	

	Шкаф дистанционного 3-полюсного управления разъединителями (опция)
	☐ да
	☐ нет

	

	Дополнительные требования:

	





Опросный лист заполнил: __________________         _________________            ___________________
                                                                        (должность)		     (подпись)	                                 	(ФИО)
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