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	Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге
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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР ТОКА TG

	Наименование организации Заказчика
	

	Контактное лицо (ФИО)
	

	Телефон
	

	Дата заполнения
	

	Наименование проекта (место установки)
	

	Количество
	

	Планируемый срок поставки
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Номинальное напряжение, кВ
	110 кВ (TG 145)
	

	
	150 кВ (TG 170)
	

	
	220 кВ (TG 245)
	

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	

	Номинальный первичный ток, А
	

	Ток термической стойкости, кА (20; 25; 31,5; 40; 50; 63)
	

	Длительность тока термической стойкости, с (1; 2; 3)
	

	Ток электродинамической стойкости, кА (50; 64; 80; 102; 125; 160)
	

	Номинальный вторичный ток (5 А или 1 А)
	

	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты 
	

	Коэффициент безопасности приборов (базовое исполнение – 10)
	

	Удельная длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ
	

	Частота, Гц
	

	Параметры вторичных обмоток 

Классы точности обмоток для учета и измерения: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5
Классы точности обмоток для защиты: 5Р, 10Р, 5PR, 10PR, TPY, TPZ
Для классов точности TPY и TPZ указать: 

Расчетное значение тока короткого замыкания (действующее значение), А
Длительность протекания тока к.з (tкз) или (tкз1-tбт-tкз2) (в течение которого трансформатор должен находиться в пределах заданного класса точности), с 

Постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс 

	Обмотка №1 
	

	
	· Класс точности
	

	
	· Мощность, ВА
	

	
	Обмотка №2
	

	
	· Класс точности
	

	
	· МощностьВА
	

	
	Обмотка №3
	

	
	· Класс точности
	

	
	· Мощность, ВА
	

	
	Обмотка №4
	

	
	· Класс точности
	

	
	· Мощность, ВА
	

	
	Обмотка №5
	

	
	· Класс точности
	

	
	-  Мощность, ВА
	

	
	Обмотка №6
	

	
	· Класс точности
	

	
	-  Мощность, ВА
	

	Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С 
	

	Материал изоляторов 
	фарфор / полимер

	Наличие опоры под трансформатор

(в случае необходимости поставки опоры, указать требуемую высоту и исполнение: однофазная или трехфазная опора) 
	Да/нет



	
	Высота, м
	Н =

	
	однофазная
	трехфазная

	Высота установки над уровнем моря, м
	

	ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

	1. 

2. 

3. 


Опросный лист заполнил: 
_____________________________________     _______________________            _________________________

                                        (должность)                                                           (подпись)                                                                         (ФИО) 
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